**ПЛАН мероприятий (дорожная карта)**

по поэтапному повышению показателей доступности для инвалидов объекта

Муниципального казенного учреждения культуры «Варваровский культурно-досуговый центр» (МКУК «Варваровский КДЦ»), по адресу: с.Варваровка, ул.Центральная,33 Чистоозёрный район Новосибирская область, включая оборудование объекта необходимыми приспособлениями на период с 2020 по 2030 г.г. (с учетом сроков, объема и стоимости работ)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия** | **Сроки реализации** | **Ожидаемый результат** | **Стоимость (руб.)** |
|  | **Здание дома культуры, по адресу: с. Варваровка, ул.Центральная,33 Чистоозёрный район Новосибирская область** |
| 1 | Проведение паспортизации (анкетирования, обследования) объектов учреждения в целях определения их доступности для инвалидов;Составление (корректировка) плана мероприятий , актуализация паспорта | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2020-2030, по мере необходимости | Наличие акта обследования объекта, паспорта доступности, плана мероприятий «дорожная карта» |  |
| 2 | Обучение/инструктирование работников учреждения приемам оказания помощи инвалидам на объекте | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ" (Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | 2020 по мере необходимости | Наличие у персонала навыков и компетенций по оказанию помощи инвалидам и сопровождению на объекте и при предоставлении им услуг |   |
| 3 | Разработка регламента подготовки и порядка действий персоналпри предоставлении услуг МГН; включение обязанностей по сопровождению инвалидов в должностные инструкции ответственных сотрудников | Ст.26 Федеральный закон от 01.12.2014 N 419-ФЗ; п.1.4. ПОСТАНОВЛЕНИЕ мэрии г. Новосибирска от 30 декабря 2016 г. N 6199О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЕ") ПО ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В с.ВАРВАРОВКА НА 2016 - 2030 ГОДЫ | 2020 | Обеспечение высокого качества и доступности предоставляемых услуг инвалидам |  |
| 4 | Разработка технической документации, проектов, смет ремонтных работ по адаптации (прилегающая территория, туалет, пути движения, пандусы) | Приказ Минкультуры России от 16.11.2015 N 2800"Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов культурных ценностей и благ"(Зарегистрировано в Минюсте России 10.12.2015 N 40074) | По результатам обследования,2020-2030 | Поэтапное выполнение мероприятий по повышению доступности объекта для инвалидов  |  |
| 5 | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |
| 5.1. | ***На прилегающей территории*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.1.1. | Парковочного места для транспорта инвалидов: нанесение разметки (обновление разметки), информационный знак «Стоянка для инвалидов» дополнительно оснастить табличкой с информацией с телефоном специалиста, оказывающего ситуационную помощь | П.5.2.1, 5.2.2. , 5.2.4. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 20208-2030  |  | 5 000 |
| 5.1.2. | Установка информирующих указателей  | 6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2021 |  | 5 000 |
| 5.1.3. | На путях от эвакуационных выходов из здания организовать съезд для инвалидных колясок  | 5.1.8.,5.1.14 СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2021 |  | 10000 |
| 5.2.   | ***На входе в здание***    |    |    | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.2.1. | Понижение порогов входных дверей. регулирование тяжести открывания дверей в соответствии с нормативами;  | 6.1.5.,6.1.6. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2025 |  | 5000 |
| 5.3. | ***По путям движения в здании*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.3.1.  | Установка тактильного предупреждающего покрытия на лестницах, контрастных окончаний ступеней, контрастная маркировка дверей на путях эвакуации (там, где ее нет)  | 6.2.3., 6.2.8.,6.2.19., 6.2.23. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр)  | 2020-2025  |  | 5000 |
|  5.4 | ***По зоне оказания услуг***  |   |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.4.1. | В рамках общего ремонта концертного зала: выделить места в зале для инвалидов (в том числе передвигающихся на инвалидных колясках) из расчета не менее 5 % мест для инвалидов, в том числе 0,75 % (но не менее одного места) для инвалидов на креслах-колясках, рассредоточив в различных зонах, размещая их в непосредственной близости от эвакуационных выходов, но не более трех в одном месте; перед сценой в первом ряду следует предусматривать свободные площадки шириной не менее 1,2 м и соседнее место для сопровождающего лица; зоны зрительских мест, ступени оснастить подсветкой или фотолюминесцентной маркировкой; выделить места для инвалидов с нарушениями слуха ближе к источникам звука не более 3 м от источника звука (в перспективе оснастить зал индукционной системой для таких зрителей);  | 8.1.5.,8.1.8.,8.1.9.,8.1.10,8.6.3 -8.6.7. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2025 |  | 6000 |
| 5.5. | ***По санитарно–гигиеническим помещениям*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.5.1. | Оснащение доступных санузлов для инвалидов в зоне первого этажа  | 6.3.1., 6.3., 8.5.13, СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2030 |  | 30000 |
| 5.6. | ***По системе информации*** |  |  | Выполнение нормативных требований, повышение уровня доступности для МГН при посещении и перемещении в учреждении |  |
| 5.6.1. | Установка крупно шрифтовой контрастной вывески с информацией об учреждении, дублированной шрифтом Брайля | 6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2030 |  | 7000 |
| 5.6.2 | Оснащение помещений визуальной, тактильной информацией, включая изготовление мнемосхемы (тактильного плана помещений) | 6.5.1., 6.5.4.,6.5.9. СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 (в ред. Приказа Минстроя РФ№798-пр) | 2020-2030 |  |  |
|  5.7  | ***Приобретение оборудования***  |   |   | Повышение качества оказываемых услуг  |   |
| 5.7.1.  | Оборудование зрелищных мероприятий (бегущая строка)   | Приказ Минкультуры России от 09.09.2015 N 2400"Об утверждении требований доступности к учреждениям культуры с учетом особых потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения"(Зарегистрировано в Минюсте России 15.12.2015 N 40091)  | 2020-2030  |  | 10000  |

Директор МКУК «Варваровский КДЦ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Т.А.Семилетко